**Système d’attache des moteurs :**

Objectifs :

* Réduire les vibrations des moteurs
* Garantir un bon maintien des moteurs (axial et en rotation)
* Minimiser la masse du système
* Simplicité de montage
* Fiabilité
* Bonne précision de maintien 🡪 symétrie des deux moteurs

Composition :

Cage pour le moteur + maintien flexible

Cage pour moteur + vis de pression

Cage par pincement

Cage liée par un encastrement à la nacelle (à l’aide d’une tige)